# Howto UniFi

Points d'accès Wi-Fi Ubiquiti : <https://www.ubnt.com/unifi/unifi-ap/>

## Installation

### Debian

Récupérer la dernière version de UniFi Network Controller sur <https://www.ui.com/download/unifi/>

~~~
# dpkg -i unifi_sysvinit_all.deb
# apt install -f
# dpkg -i unifi_sysvinit_all.deb

$ firefox <https://127.0.0.1:8443/>
~~~

### OpenBSD

Il y a un port mais à cause des restrictions d'un point de vue de license, il n'y a pas que paquet

~~~
cd /usr/ports/net/unifi && make install
~~~

## Administration

Attention, l'interface ne détecte la borne qui si elle est dans un même segment réseau (niveau 2, donc pas de routage...).

Une fois la borne configurée, vous pouvez y accéder en SSH (récupérer son IP via l'interface... ou fixer son IP via DHCP) et le login / pass de l'interface, vous avez un OpenWRT :)

~~~
$ ssh root@10.0.0.11

BZ.v3.2.7# info

Model:       UAP
Version:     3.2.7.2816
MAC Address: 24:a4:3e:a6:42:a2
IP Address:  10.0.0.11
Hostname:    UBNT
Uptime:      2151 seconds

Status:      Connected (http://10.0.0.1:8080/inform)
~~~

## FAQ

### Supprimer la preallocation de MongoDB

Si vous avez oublié d'ajuster "nojournal=true" vous aurez 3,3 Go dans data/db/journal/ :

~~~
$ pkill java
$ rm data/db/journal/*
$ vim data/system.properties

unifi.db.nojournal=true

$ java -jar lib/ace.jar start
~~~

### Reset de la borne

Appuyer 10 secondes sur le bouton RESET de la borne, elle pase au rose et reboot.

### Sauvegarde des données de l'interface

Si vous n'avez plus vos données d'interface, il est quasi-impossible d'accéder à la borne sans réinstaller une interface et reset la borne.
Il est donc conseillé de sauvegarder les données :

~~~
$ tar cf unifi-backup.tar data/
~~~

Ces données peuvent être restaurées sur une nouvelle installation pour retrouver les paramètres.

### Commandes existantes

Aide succinte

~~~
$ help
~~~

Pour voir la configuration actuelle

~~~
$ less /tmp/system.cfg
~~~
