---
categories: openbsd network firewall
title: Howto PacketFilter
---

## Tips & Astuces

### Général

Activer PacketFilter :

> Note : Attention, comme les règles qui seront activées n'auront pas d'état, pf va couper **toutes** les connexions.

~~~
# pfctl -e
~~~

Désactiver PacketFilter :

~~~
# pfctl -d
~~~

Vérifier la configuration sans la charger :

~~~
# pfctl -nf /etc/pf.conf
~~~

Recharger la configuration :

~~~
# pfctl -f /etc/pf.conf
~~~

### Utilisation détaillée

#### Observation

Voir la QoS en temps réel :

~~~
# systat queue
# pfctl -s queue -vv
~~~

Voir toutes les règles actuellement en place :

~~~
# pfctl -sr
~~~

Voir toutes les règles actuellement en place, avec les statistiques :

~~~
# pfctl -vsr
~~~

Obtenir la règle numéro 42 :

~~~
# pfctl -sr -R42
~~~

Liste des états :

~~~
# pfctl -s states | less
~~~

Liste des états avec statistiques, notamment l'âge et l'expiration de l'état :

~~~
# pfctl -vs states | less
~~~

Obtenir le nombre d'états :

~~~
# pfctl -si | grep curr
~~~

Toutes les infos sur PF :

~~~
# pfctl -sa | less
~~~

#### Action

Flush des états :

~~~
# pfctl -F states
~~~

Gestion des tables :

~~~
# pfctl -t <table> -T show/flush/kill/add/delete
~~~

#### Logs

Voir les logs  :

~~~
# tcpdump -n -e -ttt -r /var/log/pflog
~~~

Voir les vieux logs  :

~~~
# zcat /var/log/pflog.0.gz |tcpdump -ne -ttt -r -
~~~

Voir les logs en temps réel :

~~~
# tcpdump -n -e -ttt -i pflog0
~~~

### Cas d'utilisation

#### Limite d'état spécifique à une règle

Si une machine est souvent la cible d'attaques pouvant remplir la table d'états, une limite spécifique à une règle peut être mise en place afin de ne pas atteindre la limite globale qui bloquerait la création de nouveaux états.

~~~
pass in quick on $if proto tcp from any to 192.0.2.10 port { 80, 443 } keep state (max 50000)
~~~

Ainsi, au maximum 50 000 états pourront être créés pour 192.0.2.10:80 et 192.0.2.10:443, soit un total de 100 000 états pour l'ensemble.

Attention, les 2 limites (la globale et celle spécifique à la règle) ne sont pas séparées. Si la limite globale est configuré à 150 000 (`set limit states 150000`) et que 50 000 états sont atteints pour 192.0.2.10:80, alors il ne restera que 100 000 états possible globalement.

#### Routage particulier (avec route-to)

Pour avoir un routage spécifique, i.e. différent de celui donné par la table de
routage, on peut agir avec le mot-clé `route-to`.

Généralement c'est sous la forme

~~~
pass in on $lan_if ... to ! <lan> route-to ($otherext_if 192.0.2.254)
~~~

Cela ne matche que pour le lan et non pas pour le routeur lui-même. Dans ce
cas, on peut utiliser une règle du type

~~~
pass out from $egress:0 ... route-to 192.0.2.254@$otherext_if nat-to 192.0.2.253
~~~

La partie nat-to est nécessaire car sinon les paquets vont partir avec l'IP de
l'interface principale et l'opérateur réseau en face va voir cela comme une
usurpation et va refuser le paquet

## FAQ

### pfctl: warning: namespace collision with \<table\> global table.

Il faut a priori effacer la table avec

~~~
# pfctl -t <table> -T kill
~~~

### Valeurs des timeout

D'après le man :

~~~
     set optimization environment
             Optimize state timeouts for one of the following network
             environments:

             aggressive
                     Aggressively expire connections.  This can greatly reduce
                     the memory usage of the firewall at the cost of dropping
                     idle connections early.
             conservative
                     Extremely conservative settings.  Avoid dropping
                     legitimate connections at the expense of greater memory
                     utilization (possibly much greater on a busy network) and
                     slightly increased processor utilization.
             high-latency
                     A high-latency environment (such as a satellite
                     connection).
             normal  A normal network environment.  Suitable for almost all
                     networks.
             satellite
                     Alias for high-latency.

~~~

Comparaison des valeurs des modes *aggressif* et *normal*

~~~
                 Agressive          Normal
tcp.first              30s            120s
tcp.opening             5s             30s
tcp.established     18000s          86400s
tcp.closing            60s            900s
tcp.finwait            30s             45s
tcp.closed             30s             90s
tcp.tsdiff             10s             30s
udp.first              60s             60s
udp.single             30s             30s
udp.multiple           60s             60s
icmp.first             20s             20s
icmp.error             10s             10s
other.first            60s             60s
other.single           30s             30s
other.multiple         60s             60s
frag                   60s             60s
interval               10s             10s
adaptive.start      6000 states     6000 states
adaptive.end       12000 states    12000 states
src.track               0s              0s
~~~

À titre d'indication, en mode *satellite*

~~~
tcp.first                   180s
tcp.opening                  35s
tcp.established           86400s
tcp.closing                 905s
tcp.finwait                  50s
tcp.closed                   95s
tcp.tsdiff                   60s
udp.first                    60s
udp.single                   30s
udp.multiple                 60s
icmp.first                   20s
icmp.error                   10s
other.first                  60s
other.single                 30s
other.multiple               60s
frag                         60s
interval                     10s
adaptive.start             6000 states
adaptive.end              12000 states
src.track                     0s

~~~
